**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**MOTOR VENTURI**

CANTIDAD: 1

MANGUERA PREENSAMBLADA CON ACOPLE RAPIDO MACHO

MANGUERA PREENSAMBLADA CON ACOPLE RAPIDO HEMBRA

ADAPTADORES PARA EL MOTOR (MF 7/8” JIC- MF7/8 UNF O´RING FRONTAL)

**ROTOVATOR/ROTO CULTIVADOR**

CANTIDAD: 1

EQUIPADO CON DOS MOTORES DE ATO TORQUE. CUENTA CON TAPA FRONTAL, LA CUAL PUEDE AJUSTARSE A LA ALTURA DESEADA. PATINES PARA LA REGULACION DE PROFUNDIDAD DE REMOCIÓN.

PESO: 516 KG.

NRO. DE CUCHILLAS: 48

CAUDAL MAXIMO: 75 L/MIN

PAR MAXIMO: 1780 NM.

VELOCIDAD DE GIRO: 90 RPM