ANEXO I

Canaleta Pluvial en **chapa galvanizada de 1,21 m de ancho x 0,20 m de profundidad x 23 m de largo** (Atención: Las medidas acá brindadas representan la luz a cubrir, no el desarrollo del plegado de la chapa).



**\*Vista Actual**

*(\*Atención: La imagen ésta deformada por el lente panorámico y debe tenerse en cuenta que se observan chapas colocadas en forma provisoria)*