**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**MINICARGADOR**

CANTIDAD: 1

NUEVO SIN USO, CON BALDE CARGADOR UTILITARIO DE APROX 60/70” APROX. Y SISTEMA DE ACOPLES HIDRAULICOS PARA EL USO DE ADITAMENTOS ESPECIALES.

DATOS TECNICOS: (medidas aproximadas)

CARGA NOMINAL: 750KGR.

CARGA DE VUELCO: 1400 KGR.

PESO OPERATIVO: 2500 KGR.

CAPACIDAD DE BOMBA HIDRAULICA: 50 L/MIN

*DIMENSIONES: (medidas aproximadas)*

LARGO (CON BALDE): 3000 MM

ANCHO (CON BALDE): 1600 MM

ALTURA: 2000 MM

ALTURA AL PERNO DE VUELCO: 3000 MM

*MOTOR:*

DIESEL 4 CILINDROS.

POTENCIA: 40/60HP o superior.

*FUNCIONAMIENTO:*

SISTEMA DE TRANSMISIÓN: HIDROSTATICA EN 4 RUEDAS

HIDRAULICOS: LEVANTAR/BAJAR, ELEVAR Y DESCARGAR/ RODAR BALDE HACIA ATRAS

CAMBIO RAPIDO DE ADITAMENTOS.

SISTEMA DE SEGURIDAD EN CIRCUITOS HIDRAULICOS E HIDROSTATICOS MEDIANTE SENSOR ACCIONADO POR BARRA DE SEGURIDAD, QUE BLOQUEA LOS MOVIMIENTOS CUANDO EL OPERADOR ESTÁ SENTADO Y LEVANTA LA BARRA DE SEGURIDAD.

ELEMENTOS DE SEGURIDAS EXIGIDOS POR LA ART: ALARMA SONORA DE RETROCEDSO – BALIZA ROTATIVA SOBRE TECHO-EXTINTOR DE INCENDIOS INSTALADO EN CABINA DEL OPERADOR.