PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISOS VINÍLICOS – GERENCIA DE SISTEMAS

El objeto de la presente cotización es para la provisión y colocación de piso vinílico en las Oficinas del sector Gerencia de Sistemas ubicadas en el quinto piso del centro Administrativo, con una superficie estimada de 145M2.

1. **Material a utilizar:**

Piso vinílico de 2mm de espesor alto tránsito en baldosas de 30x30cm. El Color será definido según muestras presentadas.

Características técnicas a cumplir

* Espesor mínimo 2mm, con poliuretano reforzado en todo el espesor del piso
* Baldosas cuadradas de 30x30cm (opcional otras medidas)
* Clasificación de uso Industrial pesado, categoría 43 según norma EN 685/ISO 10874
* Resistencia a la abrasión EN ISO 10581 Type I
* Ensayo al desgaste EN 660-2 mínimo Grupo P (recomendable grupo T)
* Poliuretano reforzado en todo el espesor del piso
* Reacción al fuego según norma EN 13501-1 ClassBfl-S1
* Ser antiestático
* Resistente al agua
* Apto para el movimiento de sillas de oficina con ruedas
* Calificación "A+" en la Green Guide de evaluación ambiental BRE (recomendado)
* Muy bajo mantenimiento y fácil limpieza, libre de ceras acrílicas de por vida

1. **Las tareas a realizarse responderán al siguiente esquema:**

* Personal de la CMCBA retirará el equipamiento, instalación eléctrica de zócalos y pisos que pudieran interferir con la correcta ejecución de tareas.
* El piso existente (tipo Flexiplast) deberá ser retirado en su totalidad, incluyendo la base adherente de tipo asfaltico.
* Los sectores de la carpeta que presenten mayor grado de deterioro o desniveles que excedan la capacidad de corrección de la base niveladora deberán ser reparados.
* Sobre la carpeta existente se aplicará una imprimación para generar el mordiente necesario, seguida de entre dos y cuatro capas de masa niveladora, de acuerdo con las necesidades del soporte.
* A fin de prevenir la reactivación del adhesivo asfaltico preexistente, la instalación del nuevo piso vinílico deberá realizarse exclusivamente con adhesivos en dispersión acuosa.
* El Server existente deberá permanecer en su ubicación original, ya que su cableado y conectividad impiden su movimiento. Por tal motivo, se deberá realizar un corte al piso
* actual de manera perimetral al Server para permitir un empalme prolijo con el nuevo revestimiento.
* Provisión y colocación de varillas de desnivel en las puertas que conectan la oficina con el pasillo

Estas tareas se realizarán en dos etapas, coordinadas con el personal de la CMCBA y la Gerencia de Sistemas, dado que el área deberá permanecer operativa durante los trabajos.

1. **Modalidad de contratación**

* Sistema de llave en mano

1. **Garantía** **de** los trabajos

* Veinticuatro (24) meses

1. **Consideraciones de seguridad:**

* Se realizarán todas las actividades cumpliendo con las normativas de seguridad pertinentes, para garantizar la protección del personal y de las instalaciones.
* Se considerará los requisitos solicitados en el Anexo de Seguridad e Higiene

1. **Otras consideraciones**

* El oferente deberá acompañar su propuesta con muestras de pisos vinílicos en variedad de colores y texturas, y de manera complementaria folletería de otras variantes.