# ****Memoria Descriptiva – Demarcación Vial en Av. de Circunvalación****

**Objeto del trabajo:** La presente memoria tiene por objeto describir las tareas de demarcación vial a realizar en la Avenida de Circunvalación, en el tramo comprendido entre el predio de la firma CENSER y el Centro Administrativo de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. El objetivo es restituir la señalización horizontal perdida, garantizando la seguridad vial y la correcta circulación de vehículos y peatones.

## ****Ubicación de la obra****

* **Sector:** Avenida de Circunvalación, entre CENSER y el Centro Administrativo de la CMCBA.
* **Superficie estimada:** 163 m² de demarcación horizontal.

## ****Alcance de los trabajos****

* Provisión y aplicación de **pintura termoplástica reflectante** por extrusión, en colores **blanco y amarillo vial**, con espesor de 3 mm y ancho de 10 cm.
* Incorporación de **micro esferas de vidrio** para retro reflexión nocturna.
* Demarcación de:
  + Líneas divisorias de circulación.
  + Flechas de giro.
  + Sendas peatonales.
  + Delimitaciones de carriles.
* Limpieza superficial de la zona de obra previa a la aplicación.
* Coordinación de despeje de vehículos durante la ejecución.

## ****Normativa aplicable****

* **Norma IRAM 1221**: Requisitos técnicos y métodos de ensayo para pinturas de demarcación vial (resistencia a la abrasión, tiempo de secado, flexibilidad, coordenadas cromáticas).
* **Manual de Señalamiento Horizontal de Vialidad Nacional**: Formas, dimensiones y colores de las marcas viales; especificaciones técnicas de aplicación.
* **Objetivo normativo:** Garantizar visibilidad, durabilidad y homogeneidad de las señales en todo el país, cumpliendo con estándares de seguridad vial.

## ****Requisitos técnicos y operativos****

* **Visita técnica obligatoria:** Los oferentes deberán coordinar una visita al sitio de obra con el Departamento de Mantenimiento, previa a la presentación de la oferta. **La visita tendrá carácter excluyente y su constancia será requisito indispensable para la admisibilidad de la propuesta.**
* Ajuste de cantidades y presupuesto en función de lo relevado en obra.
* Suspensión de tareas por lluvia o humedad sin penalidades.

## ****Materiales y proveedores****

* Pinturas termoplásticas.
* Micro esferas de vidrio para retro reflexión.
* Equipos de extrusión para aplicación de pintura.

## ****Impacto esperado****

* Restitución de la señalización horizontal en un tramo crítico de circulación.
* Mejora de la seguridad vial para conductores y peatones.
* Reducción de riesgos de accidentes y conflictos de tránsito.
* Cumplimiento de normativa nacional vigente en materia de señalamiento vial.

**Contacto para coordinación de visita:**

## Departamento de Mantenimiento Responsable: Santiago Ojeda – Gerente de Unidad Coordinación Operativa Teléfono: 6091 5200 *(Interno 5420)* Correo electrónico: sojeda@mercadocentral.gob.ar Plazo de ejecución

El plazo máximo de ejecución de la obra será de **15 días corridos** a partir de la recepción de orden de compra. El incumplimiento de este plazo será causal de aplicación de las penalidades previstas en el pliego de condiciones.